1.1.1.1/8

SUBNET MASK BINARIO= 11111111.00000000.00000000.00000000

IP NETWORK IP GATEWAY IP BROADCAST 256-255=1

1.0.0.0/8 1.0.0.1/8 1.255.255.255/8

BIT NETWORK= 8

BIT HOST= 24

128.1.6.5/12

SUBNET MASK VARIABILE BINARIO= 11111111.11110000.00000000.00000000

IP NETWORK IP GATEWAY IP BROADCAST 256-240=16

128.0.0.0/12 128.0.0.1/12 128.15.255.255/12

BIT NETWORK= 12

BIT HOST= 20

200.1.2.3/24

SUBNET MASK BINARIO= 11111111.11111111.11111111.00000000

IP NETWORK IP GATEWAY IP BROADCAST 256-255=1

200.1.2.0/24 200.1.2.1/24 200.1.2.255/24

BIT NETWORK=24

BIT HOST=8

192.192.1.1/22

SUBNET MASK VARIABILE BINARIO= 11111111.11111111.11111100.00000000

IP NETWORK IP GATEWAY IP BROADCAST 256-252=4

192.192.0.0/22 192.192.0.1/22 192.192.3.255/22

BIT NETWORK=22

BIT HOST=10

126.5.4.3/9

SUBNET MASK VARIABILE BINARIO= 11111111.10000000.00000000.00000000

IP NETWORK IP GATEWAY IP BROADCAST 256-128=128

126.0.0.0/9 126.0.0.1/9 126.127.255.255/9

BIT NETWORK= 9

BIT HOST= 23

200.1.9.8/24

SUBNET MASK BINARIO= 11111111.11111111.11111111.00000000

IP NETWORK IP GATEWAY IP BROADCAST 256-255=1

200.1.9.0/24 200.1.9.1/24 200.1.9.255/24

BIT NETWORK= 24

BIT HOST= 8

172.16.0.4/16

SUBNET MASK BINARIO= 11111111.11111111.00000000.00000000

IP NETWORK IP GATEWAY IP BROADCAST 256-255=1

172.16.0.0/16 172.16.0.1/16 172.16.1.255/16

BIT NETWORK=16

BIT HOST=16